(footprint "Cree_XE-G" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.508 -1.524 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "Cree_XE-G" (at -0.4 0 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -0.37 -0.78 180) (size 0.56 0.33) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 0.35 -0.77 180) (size 0.56 0.33) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -0.01 0.23 90) (size 1.41 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
