(module D2410_SMD (layer F.Cu) (tedit 608DCC91)
  (fp_text reference REF** (at 0.975 6.925) (layer F.SilkS))
  (fp_text value D24V10_SMD (at 0.1 3.875) (layer F.Fab))
  (fp_text user D24V10F5 (at 0.025 -17.855) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.055 -0.075) (size 1.75 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.105 -0.075) (size 1.75 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.515 -0.075) (size 1.75 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.565 -0.075) (size 1.75 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.025 -0.075) (size 1.75 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model D:/Dropbox/PCBs/KiCAD/3DModels/pololu-1a-step-down-voltage-regulator-d24v10fx.step
    (offset (xyz -6.3 -1 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
