(module D24V10F5 (layer F.Cu) (tedit 6021C4DE)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value D24V10F5 (at 0 -17.78) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/MTSW-105-06-T-S-100.stp
    (offset (xyz 0 0 2.54))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
  (model ../../../3DModels/pololu-1a-step-down-voltage-regulator-d24v10fx.step
    (offset (xyz -6.3 -1.3 2.4))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
