(module D24V22F5 (layer F.Cu) (tedit 6021C4F1)
  (fp_text reference REF** (at 2.57 2.48) (layer F.SilkS))
  (fp_text value D24V22F5 (at 2.74 -17.68) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4.064 -14.224) (size 2.1844 2.1844) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 9.144 -1.016) (size 2.1844 2.1844) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/MTSW-105-06-T-S-100.stp
    (offset (xyz 0 0 2.54))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
  (model ../../../3DModels/d24v22fx-step-down-voltage-regulator.step
    (offset (xyz -6.35 -1.27 2.54))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
