(footprint "D24V5F3" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 61D086EA)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 3.81 -6.35) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "D24V5F3" (at 10.16 0 90) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "Vout" (at 2.54 3.81) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "Vin" (at 2.54 -1.27) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "Gnd" (at 2.54 1.27) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "~{shdn}" (at 2.54 -3.81) (layer "F.SilkS"))
  (pad "1" thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
