(module "DF1B-6DP-2.5DSA(01)" (layer F.Cu) (tedit 58E2CA6E)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "DF1B-6DP-2.5DSA(01)" (at 0 -5.75) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.5 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.5 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
