(module DF1BZ-4P-2.5DSA (layer F.Cu) (tedit 58E2C82F)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DF1BZ-4P-2.5DSA (at 0 -4) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.75 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.25 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.25 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.75 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
