(module DJ06S (layer F.Cu) (tedit 569C72FE)
  (fp_text reference REF** (at 0 12) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DJ06S (at 0 -11) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
