(module DSOPAdvance (layer F.Cu) (tedit 602B1358)
  (fp_text reference REF** (at 0.18 2.17) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "DSOP Advance" (at 0.08 -7.33) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 1.9 -5.55) (size 0.85 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.65 -5.55) (size 0.85 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.65 -5.55) (size 0.85 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.9 -5.55) (size 0.85 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -3.15) (size 4.7 3.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 0.2) (size 0.86 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 0.2) (size 0.86 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 0.2) (size 0.86 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 0.2) (size 0.86 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../3DModels/DSOP-Advance-WF-L.STEP
    (offset (xyz 0 2.5 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
