(module EEE-FTH101XAP (layer F.Cu) (tedit 58A2A7E5)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EEE-FTH101XAP (at -0.1 -4.8) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.4) (size 1 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 2.4) (size 1 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
