(module FDA1254-H-3R3M=P3 (layer F.Cu) (tedit 58E3F2E8)
  (fp_text reference REF** (at 0 7.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FDA1254-H-3R3M=P3 (at 0.25 -7.25) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -6.6 -3.8) (size 3 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.6 3.8) (size 3 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 6.5 0) (size 3 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
