(module FET-8FL-488AA (layer F.Cu) (tedit 6021CCB3)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FET-8FL-488AA (at 0 4) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0.04775 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd custom (at 0.745 0) (size 4.055 4.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.6025 2.775) (xy -0.6975 2.775) (xy -0.6975 2.28) (xy 2.5025 2.28) (xy 2.5025 1.53)
         (xy 1.905 1.53) (xy 1.905 -1.53) (xy 2.5025 -1.53) (xy 2.5025 -2.28) (xy -0.6975 -2.28)
         (xy -0.6975 -2.775) (xy -1.6025 -2.775)) (width 0))
    ))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.74725 0.635) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.74725 -0.635) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.74725 -1.905) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.74725 1.905) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
