(module FP1507R1-R185-R (layer F.Cu) (tedit 58A2A452)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FP1507R1-R185-R (at 0 -5.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 5.9 0) (size 3.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.9 0) (size 3.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
