(module "HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)" (layer F.Cu) (tedit 6021CAC5)
  (fp_text reference REF** (at 14.224 -5.207) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)" (at -6.096 -5.207) (layer F.Fab))
  (pad 6 thru_hole oval (at 6.343 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at -11.437 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at -11.437 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 11.423 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 11.423 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at -1.277 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at -8.897 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at -6.357 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 8.883 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at -3.817 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 8.883 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at -6.357 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -3.817 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at -1.277 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 1.263 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 6.343 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at -8.897 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 3.803 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 1.263 -1.315 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 3.803 1.225 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/HIF3FC-20PA-2.54DSA.stp
    (offset (xyz -10.15 0 9.25))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
