(module IC_RV-3028-C7 (layer F.Cu) (tedit 62C862F0)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.622 -2.5764 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_RV-3028-C7 (at 3.8632 2.5514 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.6 -1.35) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.6 -0.45) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.6 0.45) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.6 1.35) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 0.6 1.35) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.6 0.45) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.6 -0.45) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 0.6 -1.35) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)