(module IHLP2525CZERR10M01 (layer F.Cu) (tedit 58D21F19)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IHLP2525CZERR10M01 (at 0 -4.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.8448 0) (size 2.3622 3.429) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.8448 0) (size 2.3622 3.429) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
