(footprint SOP50P490X110-10N (layer F.Cu) (tedit 65FFB759)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.155 -2.362 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP50P490X110-10N (at 7.775 2.362 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.15 -1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.15 -0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.15 0.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.15 0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.15 1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.15 1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.15 0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.15 0.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.15 -0.5) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.15 -1.0) (size 1.47 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)