(footprint "IND_TDK_B82559B" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 8.2 -14.8) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "B82559B_TDK" (at 0 5.1) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -10.9093 -7.85) (size 4.5974 5.2578) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -10.9093 7.85) (size 4.5974 5.2578) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 10.9093 0) (size 4.5974 5.2578) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
