(footprint IND_XAL5030-332MEB (layer F.Cu) (tedit 63DD8FD9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.508 -4.2164 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_XAL5030-332MEB (at 4.7752 4.0386 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.655 0.0 90.0) (size 4.7 1.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.655 0.0 90.0) (size 4.7 1.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)