(footprint IND_XAL6060-103MEC (layer F.Cu) (tedit 66BD28E1)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.695 -4.545 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_XAL6060-103MEC (at 7.56 4.545 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.02 0.0) (size 1.43 5.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.02 0.0) (size 1.43 5.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)