(module JP-3Way-0402 (layer F.Cu) (tedit 6021CADE)
  (descr "Capacitor SMD 0402, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0402")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JP-0402 (at 0 1.27) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 1.65 0) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.55 0) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.55 0) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0402.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
