(module LED-PWR-IN (layer F.Cu) (tedit 5FB6FD72)
  (fp_text reference REF** (at 1 -6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED-PWR-IN (at 1 6) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0 -2.4) (size 3.556 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.4) (size 3.556 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
