(footprint LED_XPGDWT-B1-0000-00LE1 (layer F.Cu) (tedit 63FCC777)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -3.175 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_XPGDWT-B1-0000-00LE1 (at 12.7 3.175 0) (layer F.Fab))
  (pad C smd rect (at -1.4 0.0) (size 0.7 3.5) (layers F.Cu))
  (pad A smd rect (at 1.4 0.0) (size 0.7 3.5) (layers F.Cu))
  (pad EP smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.5 3.5) (layers F.Cu))
)