(module LGA14R80P3X6_300X500X100 (layer F.Cu) (tedit 61C4C0CE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 2.3401 -8.67361 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LGA14R80P3X6_300X500X100 (at 21.55348 9.12461 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.3716 -2.0066) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.3716 -1.1938) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.3716 -0.4064) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.3716 0.4064) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.3716 1.1938) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.3716 2.0066) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 1.8796) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.3716 2.0066) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.3716 1.1938) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.3716 0.4064) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 1.3716 -0.4064) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 1.3716 -1.1938) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 1.3716 -2.0066) (size 1.1176 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 0.0 -1.8796) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user * (at -3.15404 -2.1366) (layer Dwgs.User))
)