(footprint "LM66200_SOT8" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "<b>Small Outline Transistor</b>")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.38 0 180) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "SOT8" (at 2.065 0 180) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -0.75 0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "2" smd rect (at -0.25 0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "3" smd rect (at 0.25 0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "4" smd rect (at 0.75 0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "5" smd rect (at 0.75 -0.76) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "6" smd rect (at 0.25 -0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "7" smd rect (at -0.25 -0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "8" smd rect (at -0.75 -0.74) (size 0.3 0.67) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102))
)
