(footprint "LPS5030-473MRB" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -0.3 -3.8) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "IND_LPS5030" (at -0.1 -0.1) (layer "F.SilkS"))
  (pad "1" smd rect (at -2.286 0) (size 0.0508 0.0508) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd roundrect (at -2.25 -0.05) (size 0.915 0.61) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at 2.25 -0.1) (size 0.915 0.61) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd rect (at 2.286 0) (size 0.0508 0.0508) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
