(footprint SOT95P280X100-5N (layer F.Cu) (tedit 63F918E6)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.023 -2.3064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P280X100-5N (at 4.4474 2.4064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.185 -0.95) (size 1.24 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.185 0.0) (size 1.24 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.185 0.95) (size 1.24 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.185 0.95) (size 1.24 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.185 -0.95) (size 1.24 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)