(module LTM4607 (layer F.Cu) (tedit 58BFA111)
  (fp_text reference REF** (at 0 -28.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LTM4607 (at 0 -24) (layer F.Fab))
  (pad Bnk6 smd rect (at 6.985 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 5.715 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 4.445 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 5.715 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 6.985 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 6.985 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 6.985 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 6.985 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 5.715 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 5.715 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 5.715 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 4.445 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 4.445 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 4.445 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 0.635 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 0.635 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 0.635 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 1.905 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 1.905 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 1.905 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 3.175 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 3.175 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at 3.175 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -0.635 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -0.635 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -0.635 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -1.905 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -1.905 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -1.905 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -6.985 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -5.715 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -4.445 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -4.445 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -3.175 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -5.715 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -6.985 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -6.985 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -5.715 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -3.175 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -4.445 4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -3.175 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -4.445 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -4.445 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -3.175 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -5.715 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -6.985 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -5.715 1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -3.175 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -4.445 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -5.715 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -6.985 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -6.985 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -5.715 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -4.445 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -3.175 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -3.175 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -4.445 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -5.715 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 4.445 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 5.715 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 6.985 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 6.985 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 6.985 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 6.985 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 6.985 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 5.715 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 5.715 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 5.715 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 5.715 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 4.445 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 4.445 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 4.445 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 1.905 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 3.175 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 3.175 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 3.175 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 3.175 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 1.905 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 1.905 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 1.905 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 0.635 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 0.635 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 6.985 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 6.985 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 5.715 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 5.715 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 3.175 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 3.175 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 4.445 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 4.445 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at 0.635 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -0.635 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -0.635 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -0.635 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -0.635 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -1.905 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -1.905 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -1.905 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -4.445) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -3.175 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -4.445 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -5.715 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk4 smd rect (at -6.985 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk3 smd rect (at -1.905 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk2 smd rect (at 0.635 -5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk1 smd rect (at 4.445 -6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk5 smd rect (at -6.985 -1.905) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Bnk6 smd rect (at -6.985 3.175) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -3.175 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.905 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.635 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.635 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.905 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 3.175 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at 4.445 6.985) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at -1.905 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at -0.635 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at 0.635 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at 1.905 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at 3.175 5.715) (size 0.63 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
