(module LTM8003 (layer F.Cu) (tedit 58E15F36)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.985) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LTM8003 (at 0 -6.35) (layer F.Fab))
  (pad BK3 smd circle (at 1.5 3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at 2.5 3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at -0.5 2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at 0.5 2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at 2.5 2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at 1.5 2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at -0.5 3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at 0.5 3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at -1.5 3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd circle (at 2.5 -0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 2.5 1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 1.5 1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -0.5 1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 0.5 1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -2.5 -0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -2.5 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 0.5 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -0.5 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -1.5 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -1.5 -0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -0.5 -0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 0.5 -0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 0.5 -2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at 0.5 -1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -0.5 -1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd circle (at -2.5 -3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -1.5 -3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at -0.5 -3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at 0.5 -3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at 1.5 -3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd circle (at 2.5 -3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -2.5 -2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -1.5 -2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -0.5 -2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at 1.5 -2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd circle (at 2.5 -2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -2.5 -1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd circle (at -1.5 -1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at 1.5 -1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd circle (at 2.5 -1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at 1.5 -0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D5 smd circle (at 1.5 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D6 smd circle (at 2.5 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F1 smd circle (at -2.5 1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -1.5 1.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd circle (at -2.5 2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -1.5 2.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd circle (at -2.5 3.5) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
