(module LTM8022 (layer F.Cu) (tedit 5906C952)
  (fp_text reference U12 (at 0.635 5.715) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LTM8022 (at 0 -5.715) (layer F.Fab))
  (pad BK2 smd rect (at -1.905 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -1.905 0) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -1.905 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -1.905 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -3.175 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -3.175 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -3.175 0) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -3.175 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -4.445 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -4.445 0) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -4.445 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 0) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 0) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -1.905 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -4.445 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -3.175 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -3.175 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -4.445 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -1.905 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 0.635 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -0.635 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -1.905 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK2 smd rect (at -4.445 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -4.445 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd rect (at 3.175 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd rect (at 3.175 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd rect (at 3.175 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd rect (at 4.445 3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd rect (at 4.445 2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK1 smd rect (at 4.445 1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd rect (at 1.905 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at 1.905 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F7 smd rect (at 1.905 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad BK3 smd rect (at -3.175 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd rect (at 3.175 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G6 smd rect (at 3.175 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G7 smd rect (at 3.175 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H5 smd rect (at 4.445 -1.27) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H6 smd rect (at 4.445 -2.54) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H7 smd rect (at 4.445 -3.81) (size 0.635 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
