(module LowPowerLabs-SD-Card (layer F.Cu) (tedit 5F8A7810)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11.43) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LowPowerLabs-SD-Card (at 0 8.89) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at -10.16 -6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -10.16 6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.16 3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 -8.89) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.16 1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -10.16 -3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -10.16 -1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 10.16 6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.16 -1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.16 -3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 10.16 -6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 10.16 -8.89) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
