(module Luxeon-L1C1-FRD (layer F.Cu) (tedit 5F5DAA76)
  (fp_text reference REF** (at -0.03 7.42) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Luxeon-L1C1-FRD (at -0.03 -6.21) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.75 0) (size 0.3 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.75 0) (size 0.3 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 0) (size 0.5 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
