(module MAX40200 (layer F.Cu) (tedit 58E0A8CC)
  (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MAX40200 (at 0 -3.75) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd circle (at -0.175 -0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.175 -0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.175 0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.175 0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
