(module SOIC127P600X88-8N (layer F.Cu) (tedit 61ED37DD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.49999999999e-05 -3.569585 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P600X88-8N (at 6.08881 3.55181 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.475 -1.905) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.475 -0.635) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.475 0.635) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.475 1.905) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.475 1.905) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.475 0.635) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.475 -0.635) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.475 -1.905) (roundrect_rratio 0.3) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)