(footprint SOT236 (layer F.Cu) (tedit 65FF4E8E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "SOT236" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at -0.66 -1.09) (size 0.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.0 -1.09) (size 0.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.66 -1.09) (size 0.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -0.66 1.09) (size 0.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.0 1.09) (size 0.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.66 1.09) (size 0.3 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)