(footprint "MMS_UV_S5731" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 5.334 -9.144 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "MMS_UV_S5731" (at 4.826 9.144 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 5.08 0) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" thru_hole rect (at 0 -6.35) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "2" thru_hole oval (at 0 -3.81) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "3" thru_hole oval (at 0 -1.27) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "4" thru_hole oval (at 0 1.27) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "5" thru_hole oval (at 0 3.81) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "6" thru_hole oval (at 0 6.35) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "7" thru_hole oval (at 9.2075 6.35) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "8" thru_hole oval (at 9.2075 3.81) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "9" thru_hole oval (at 9.2075 1.27) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "10" thru_hole oval (at 9.2075 -1.27) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "11" thru_hole oval (at 9.2075 -3.81) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "12" thru_hole oval (at 9.2075 -6.35) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
)
