(footprint SON127P600X800X65-8N (layer F.Cu) (tedit 65906389)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.301235 -4.165005 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON127P600X800X65-8N (at 8.35755 4.168355 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -3.945 -1.905) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -3.945 -0.635) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -3.945 1.905) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -3.945 0.635) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 3.945 -1.905) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 3.945 -0.635) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 3.945 1.905) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 3.945 0.635) (size 0.84 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)