(footprint "MoteinoM0" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 5F6AF093)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0.5) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "MoteinoM0" (at 0 -0.5) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" thru_hole circle (at -10.16 -19.05) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole circle (at -10.16 -16.51) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole circle (at -10.16 -13.97) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole circle (at -10.16 -11.43) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole circle (at -10.16 -8.89) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole circle (at -10.16 -6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "7" thru_hole circle (at -10.16 -3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "8" thru_hole circle (at -10.16 -1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "9" thru_hole circle (at -10.16 1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "10" thru_hole circle (at -10.16 3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "11" thru_hole circle (at -10.16 6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "12" thru_hole circle (at -10.16 8.89) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "13" thru_hole circle (at -10.16 11.43) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "14" thru_hole circle (at -10.16 13.97) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole circle (at -10.16 16.51) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "16" thru_hole circle (at -10.16 19.05) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "17" thru_hole circle (at 10.16 19.05) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "18" thru_hole circle (at 10.16 16.51) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "19" thru_hole circle (at 10.16 13.97) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "20" thru_hole circle (at 10.16 11.43) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "21" thru_hole circle (at 10.16 8.89) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "22" thru_hole circle (at 10.16 6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "23" thru_hole circle (at 10.16 3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "24" thru_hole circle (at 10.16 1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "25" thru_hole circle (at 10.16 -1.27) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "26" thru_hole circle (at 10.16 -3.81) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "27" thru_hole circle (at 10.16 -6.35) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "28" thru_hole circle (at 10.16 -8.89) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "29" thru_hole circle (at 10.16 -11.43) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "30" thru_hole circle (at 10.16 -13.97) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "31" thru_hole circle (at 10.16 -16.51) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "32" thru_hole circle (at 10.16 -19.05) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "33" thru_hole circle (at -10.16 24.13) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "34" thru_hole circle (at -7.62 24.13) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "35" thru_hole circle (at -5.08 24.13) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "36" thru_hole circle (at -2.54 24.13) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "37" thru_hole circle (at 0 24.13) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "38" thru_hole circle (at 2.54 24.13) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
