(module NH2034HD34 (layer F.Cu) (tedit 6021C5DB)
  (fp_text reference J9 (at 22.25 4.278) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "Battery In" (at 0.1 -7.1) (layer F.Fab))
  (fp_text user T (at 2.5654 9.7282) (layer F.SilkS))
  (fp_text user D (at -2.4638 9.7028) (layer F.SilkS))
  (fp_text user C (at -7.5184 9.7282) (layer F.SilkS))
  (fp_text user - (at 7.5184 9.6266) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at -12.5222 9.7282) (layer F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.5 4.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.5 7.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.5 4.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.5 7.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.5 4.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.5 7.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.5 4.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.5 7.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.5 4.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.5 7.5) (size 2 2) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/c-5787446-1-a-3d.stp
    (offset (xyz -2.5 -6 3))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
