(module POLOLUBUCKREG_2p5A (layer F.Cu) (tedit 58E9DAE3)
  (fp_text reference U50 (at 15.24 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PololuStepDown (at 8.89 -19.05) (layer F.Fab))
  (fp_text user VOUT (at -2.159 -6.223) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at -1.651 -9.017) (layer F.SilkS))
  (fp_text user VIN (at -1.397 -11.43) (layer F.SilkS))
  (fp_text user EN (at -1.27 -13.97) (layer F.SilkS))
  (fp_text user PG (at -1.27 -16.637) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -16.5227) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -13.9827) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -11.4427) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -8.9027) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 -6.3627) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M thru_hole circle (at 2.286 -2.286) (size 2.54 2.54) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M thru_hole circle (at 15.494 -15.494) (size 2.54 2.54) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
)
