(footprint "PicoBlade_MOLEX_53047-0210" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 657B57A8)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.05 -3.96) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "MOLEX_53047-0210" (at 7.035 2.99) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" thru_hole rect (at -0.625 0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad "2" thru_hole circle (at 0.625 0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
)
