(module Pololu-2137 (layer F.Cu) (tedit 5C3ACB8D)
  (fp_text reference REF** (at 0 11.43) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Pololu-2137 (at 0 -11.43) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
