(module Power33 (layer F.Cu) (tedit 602B1140)
  (fp_text reference REF** (at 0.16 2.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Power33 (at 0.23 -3.36) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at -0.975 -2.19) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.35 -2.19) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 0.685) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.22) (size 2.37 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -2.19) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 0.685) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.35 -2.19) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 0.685) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 0.685) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../3DModels/WDFN8-2.step
    (offset (xyz 0 0.7 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
