(footprint SOT65P210X110-5N (layer F.Cu) (tedit 6595EA5B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.082 -1.7064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT65P210X110-5N (at 4.5524 2.1936 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.935 -0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.935 0.0) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.935 0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.935 0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.935 -0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)