(module RAZIMUM0 (layer F.Cu) (tedit 58E2D6F3)
  (fp_text reference U65 (at 6.35 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RAZIMUM0 (at 5.715 -6.985) (layer F.Fab))
  (fp_text user "9DoF Razor IMU" (at 15.24 -30.48) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at 28.575 -24.765) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 3V3 (at 28.575 -22.225) (layer F.SilkS))
  (fp_text user RX (at 28.575 -19.685) (layer F.SilkS))
  (fp_text user TX (at 28.575 -17.145) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 10 (at 28.575 -14.605) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 11 (at 28.575 -12.065) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 12 (at 28.575 -9.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 13 (at 28.575 -6.985) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A0 (at 22.86 -12.065) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A1 (at 22.86 -14.605) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A2 (at 22.86 -17.145) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A3 (at 22.86 -19.685) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A4 (at 22.86 -22.225) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 08 (at 22.86 -24.765) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 09 (at 22.86 -27.305) (layer F.SilkS))
  (fp_text user VIN (at 16.51 -3.175) (layer F.SilkS))
  (fp_text user SCL (at 3.81 -17.145) (layer F.SilkS))
  (fp_text user SDA (at 3.81 -19.685) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 3V3 (at 3.81 -22.225) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at 3.81 -24.765) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -24.765) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 2.54 -29.21) (size 2.794 2.794) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 29.21 -29.21) (size 2.794 2.794) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 29.21 -2.54) (size 2.794 2.794) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.794 2.794) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -22.225) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -19.685) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -17.145) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A0 thru_hole circle (at 25.4 -12.065) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at 25.4 -14.605) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 25.4 -17.145) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at 25.4 -19.685) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at 25.4 -22.225) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 08 thru_hole circle (at 25.4 -24.765) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 09 thru_hole circle (at 25.4 -27.305) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D13 thru_hole circle (at 30.48 -6.985) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D12 thru_hole circle (at 30.48 -9.525) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D11 thru_hole circle (at 30.48 -12.065) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D10 thru_hole circle (at 30.48 -14.605) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad TXO thru_hole circle (at 30.48 -17.145) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad RXI thru_hole circle (at 30.48 -19.685) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 30.48 -22.225) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 30.48 -24.765) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
