(footprint "RES_4term_1206wide" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 62F93952)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at -0.484913 -2.307554) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "RESC160320X70" (at 1.2421 2.297719) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -0.74 0.275) (size 0.94 2.65) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -0.74 -1.425) (size 0.94 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 0.74 -1.425) (size 0.94 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 0.74 0.275) (size 0.94 2.65) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
