(footprint CONV_AL8861Y-13 (layer F.Cu) (tedit 641753D4)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.368 -3.0064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONV_AL8861Y-13 (at 3.796 3.4936 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.65 -1.5) (size 1.2 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd custom (at -1.65 0.0) (size 1.2 0.68) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.6 -0.34)
          (xy 0.6 -0.965)
          (xy 3.65 -0.965)
          (xy 3.65 0.965)
          (xy 0.6 0.965)
          (xy 0.6 0.34)
          (xy -0.6 0.34)
          (xy -0.6 -0.34)
        ) (width 0.001)
      )
    )
  )
  (pad 3 smd rect (at -1.65 1.5) (size 1.2 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.65 1.5) (size 1.2 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.65 -1.5) (size 1.2 0.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)