(footprint SOT95P280X130-5N (layer F.Cu) (tedit 6595E2A6)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.073 -2.3064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P280X130-5N (at 4.3974 2.3064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.15 -0.95) (size 1.41 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.15 0.0) (size 1.41 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.15 0.95) (size 1.41 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.15 0.95) (size 1.41 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.15 -0.95) (size 1.41 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)