(module S18V20x_IN (layer F.Cu) (tedit 61D393BB)
  (fp_text reference REF** (at 0.25654 -1.14554) (layer F.SilkS))
  (fp_text value S18V20x_IN (at -0.21082 -3.02006) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.2225 5.08) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.3175 5.08) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -8.3058 2.159) (size 2.1844 2.1844) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.7625 5.08) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.8575 5.08) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.4986 2.54) (size 3.302 3.302) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.4925 2.54) (size 3.302 3.302) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.3058 2.159) (size 2.1844 2.1844) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.3975 5.08) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.29234 5.07746) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.39648 7.47776) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
