(module SA72SB0 (layer F.Cu) (tedit 6021C638)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SA72SB0 (at 0 -2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.2 -0.75) (size 1.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.2 0.75) (size 1.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.2 0.75) (size 1.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.2 -0.75) (size 1.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
